Příloha č. 3 – Výkaz výměr

**Výkaz výměr**

**Místnost č. S 13:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace | 22,8 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 33). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka). | 22,8 m² | Požadovaný materiál: přírodní linoleum nebo vinyl  Požadované barvy: střídající se pruhy tmavé a světlé zelené vedoucí rovnoběžně s delší stranou místnosti (přesné odstíny zelené budou předmětem schválení ze strany zadavatele)  **Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 600 Kč vč. DPH.** |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 19 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Vymalování | 60 m² | Požadované barvy: žlutozelená a bílá barva (přesný odstín žlutozelené bude předmětem schválení ze strany zadavatele) |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru rámů dveří | Rám - 2 ks  výška: 200 cm  šířka: 80 cm  hloubka 11 cm | x |  |  |  |
| Nátěr rámů dveří | Rám - 2 ks  výška: 200 cm  šířka: 80 cm  hloubka:11 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Nákup, dodání, montáž nástěnného odklápěcího stolu ke kuchyňské lince | Cca 60 x 35 cm | Ocelová konstrukce, dřevotříska s dýhovaným bukovým dřevem.  Nosnost cca 10 kg.  Bude montována do sádrokartonové stěny. |  |  |  |
| Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem | 2 ks | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 13** | | |  |  |  |

**Místnost č. S 13a:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** | |
| Vymalování | 75 m² | Požadované barvy: žlutozelená a bílá  (přesný odstín žlutozelené bude předmětem schválení ze strany zadavatele) |  |  |  | |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace | 20,35 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  | |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny. Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka). | 20,35 m² | Požadovaný vzor: barevný (bude upřesněno zadavatelem)  Požadovaný materiál: polyakrylový koberec |  |  |  | |
| Lišta k předchozí položce | 20 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  | |
| Připevnění dlaždic | cca 10 ks | Přilepení stávajících uvolněných dlaždic |  |  |  | |
| Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem | 2 ks | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  | |
| **Cena celkem za místnost č. S 13a** | | |  |  | |  |

**Místnost č. S 12:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění části stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace | 4,5 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 33)  Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je zároveň bezpečné zarovnání přechodu mezi stávající podlahovou krytinou (zátěžový koberec) a novou podlahovou krytinou lištou (viz následující položka). | 4,5 m² | Požadovaný materiál: přírodní linoleum nebo vinyl  Barva bude upřesněna zadavatelem (předpokládaná barva tmavě modrá)  **Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 600 Kč vč. DPH.** |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 380 cm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Vymalování | 92 m² | Požadovaná barva: bílá |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru dveří včetně rámů | Dveře – 1 ks  výška: 208 cm  šířka: cca 86  Rám – 1 ks  šířka:113  výška: 220 cm  hloubka: 15 cm | x |  |  |  |
| Nátěr dveří včetně rámů | Dveře - 1 ks  výška: 208 cm  šířka: cca 86  Rám – 1 ks  šířka:113  výška: 220 cm  hloubka: 15 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru rámů dveří | Rám – 1 ks  výška: 200 cm  šířka: 82 cm  hloubka: 8 cm | x |  |  |  |
| Nátěr rámů dveří | Rám – 1 ks  výška: 200 cm  šířka: 82 cm  hloubka: 8 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem | 2 ks | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 12** | | |  |  |  |

**Místnost č. S 30c:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace | 18,5 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 34). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka). | 18,5 m² | Požadovaný materiál: přírodní linoleum nebo vinyl  Barva bude upřesněna zadavatelem.  Předpokládaný dekor: vzor kamene  Zadavatel požaduje připevnění nové podlahové krytiny pouze páskami bez plošného přilepení lepidlem.  **Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 600 Kč vč. DPH.** |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 20 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Odstranění 4 ks dubových prahů.  Nákup a pokládka nových dubových prahů. | Stávající prahy - 2 ks  šířka: 17,5 cm  délka: 80 cm  Stávající prahy - 2 ks  šířka 9,5 cm  délka 80cm  Nové prahy - 2 ks  šířka: 17,5 cm  délka: 80 cm  Nové prahy - 2 ks  šířka 9,5 cm  délka 80 cm | Uchazeč je povinen odstranit stávající 4 ks dubových prahů a zajistit jejich ekologickou likvidaci. Následně je uchazeč povinen dodat 4 ks nových dubových prahů a zajistit jejich položení. |  |  |  |
| Vymalování |  | Požadovaná barva: bílá |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru dveří včetně rámů | Dveře - 2 ks  výška:197 cm  šířka: 80 cm  Rámy – 2 ks  výška: 220 cm  šířka: 102 cm  hloubka: 29 cm | x |  |  |  |
| Nátěr dveří včetně rámů | Dveře - 2 ks  výška:197 cm  šířka: 80 cm  Rámy - 2 ks  výška: 220 cm  šířka: 102 cm  hloubka: 29 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Přechodová lišta | 1,5 m | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 30c** | | |  |  |  |

**Místnost S 29a, S 29:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Nákup, dodávka a překrytí rozvodů vody bílou plastovou lištou | délka: 20 m  šířka: cca 7 cm  výška: cca 4,5 cm | x |  |  |  |
| Nákup a instalace termostatické baterie | 2 ks | x |  |  |  |
| Vymalování | 41 m² | Požadovaná barva: bílá, žlutá  (přesný odstín žluté bude předmětem schválení ze strany zadavatele) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 29a, S 29** | | |  |  |  | |

**Místnost č. S 26:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, hydroizolace a vyrovnání podlahy ve výšce 10 cm | 29 m²  (hydroizolace 35 m²) | Uchazeč je povinen provést hydroizolaci na celkové ploše 35 m² (29 m² je podlaha místnosti + 6 m² je pruh do výšky cca 20 cm vedený na zdi po celém obvodu místnosti) |  |  |  |
| Odvoz vybouraného materiálu z podlahy a jeho ekologická likvidace |  | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 8mm.  Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka) | 29 m² | Požadovaný materiál: guma  Barva bude upřesněna zadavatelem (předpokládaná barva: světle šedá)  Z gumy bude vyskládaný skákací panák  **Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 1 500 Kč vč. DPH.** |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 21 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Elektroinstalace –  nákup, dodání a instalace zářivkového bočního osvětlení | 6 ks zářivek o délce 1 m | x |  |  |  |
| Odstranění stávajícího osvětlení a jeho ekologická likvidace | 1 ks | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| Nákup, dodání, instalace stropního světla z vysoce světlovodivé akrylátové desky | Čtverec  600 x 600 cm | Dekorativní LED panel ze šesti světelných modulů. Dekor bude upřesněn zadavatelem. |  |  |  |
| Nákup, dodání a instalace zásuvky s bezpečnostní záslepkou | 4 ks | Požadovaná barva: bílá |  |  |  |
| Odstranění původního nátěru oken, včetně rámu (špaletová okna) | Vnější část špaletového  Okna - 2 ks  výška: 128 cm  šířka: 120 cm  Vnitřní část špaletového  Okna - 2 ks  výška: 138 cm šířka: 131 cm | x |  |  |  |
| Nátěry oken, včetně rámů (špaletová okna) | 2 ks  (viz předchozí položka) | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Přesklení, včetně nákupu a dodávky skla a včetně nákupu, dodání a instalace bezpečnostní folie na okno | Vnitřní sklo – 4 ks  48 x 119  Vnější sklo – 4 ks  55 x 128 -  Dle uvedené velikosti skel. Celkový počet 8 ks fólií. | Požadovaná barva folií: průhledná, bez zatmavení |  |  |  |
| Výroba, dodání a instalace krytů na topení | 2 ks  rozměry radiátorů:  délka: 76 cm (délka včetně ovládání 83 cm) výška: 60 cm šířka: 22 cm | Požadavky na materiál: dřevo - smrk |  |  |  |
| Zadavatel požaduje zakrytí radiátoru pouze „plůtkem“, tedy bez horizontálního zakrytí horní části radiátoru. |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru dveří, včetně rámů | Dveře - 2 ks  výška:197cm  šířka: 80 cm  Rám – 2 ks  výška: 220 cm  šířka: 120 cm  hloubka: 24 cm |  |  |  |  |
| Nátěr dveří a rámů | Dveře - 2 ks  výška: 197cm  šířka: 80 cm  Rám – 2 ks  výška: 220 cm  šířka: 120 cm  hloubka: 24 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Odstranění nesoudržné omítky | 30 m² | x |  |  |  |
| Odvoz vybouraného materiálu z omítky a jeho ekologická likvidace |  | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| Sanační omítka | 30 m² | x |  |  |  |
| Vymalování | 75 m² | Předpokládaná barva: hráškově zelená |  |  |  |
| Zrcadlová folie k nalepení na zeď | 1 ks  výška:1,5 m  šířka: 3 m | x |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 26** | | |  |  |  | |

**Místnost č. S 26p:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace | 4,2 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm, odolné vůči vysoké zátěži (třída 33). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka). | 4,2 m² | Požadovaný materiál: přírodní linoleum nebo vinyl  Barva bude upřesněna zadavatelem.  **Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 600 Kč vč. DPH.** |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 9 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Vymalování | 20 m² | Požadovaná barva: bílá |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 26p** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** | |
| Doprava a likvidace dalších odpadů | x | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů. |  |  |  | |
| Ostatní práce (stěhování) | x |  |  |  |  | |
| Nákup, dodání a instalace nerezové výlevky – mycí vaničky/umyvadla. | délka: 64 cm  šířka: 45 cm  min. hloubka 25 cm |  |  |  |  | |
| **Cena celkem za další úkony** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENA CELKEM ZA DÍLO** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Cena za místnost č. S 13 |  |  |  |
| Cena cekem za místnost č. S 13a |  |  |  |
| Cena celkem za místnost č. S 12 |  |  |  |
| Cena cekem za místnost č. S 30c |  |  |  |
| Cena cekem za místnost č. S 29a, S 29 |  |  |  |
| Cena celkem za místnost č. S 26 |  |  |  |
| Cena celkem za místnost č. S 26p |  |  |  |
| Cena celkem za další úkony |  |  |  |
| **CENA CELKEM ZA DÍLO** |  |  |  |