# Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

# (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

## „Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko“

### TECHNICKÉ PODMÍNKY

### PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

**Zadavatel:**

**Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko**, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice 789 85, IČ: 70626812, zastoupený: Janou Kubíčkovou, předsedkyní Svazku

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: Jana Kubíčková, předsedkyně Svazku

tel. +420 583 452 129

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických: Jitka Macháčková, tel. +420 731 104 001

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, tel. +420 774 033 702

**Část 1: pořízení 5 dokumentů pro pět členských obcí mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokumenty:

Pasport dešťové kanalizace (Moravičany) - celkem 1 ks

Pasport dešťové a splaškové kanalizace (Klopina, Třeština) – celkem 2 ks

Pasport dešťové kanalizace (Loštice, Mírov) - celkem 2 ks

**Vlastnosti a obsah jednotlivých dokumentů – bez konkretizace obce**

* Všechny dokumenty budou obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Tabulková část (formát xls) bude obsahovat zjištěné podrobné informace o každém pasportizovaném prvku/objektu a také souhrnnou tabulku zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků/objektů.
* Dokumenty budou dodané v editovatelné elektronické verzi na DVD nebo flash disku, aby zástupci obcí mohli sami zaznamenávat změny v jednotlivých pasportech/generelech. Všechny dokumenty budou dodané 1x v tištěné verzi. Platí pro všechny obce.
* Dokumenty v podobě SW nových vrstev na mapovém portálu budou dodány pro obce – viz tabulka, za dodržení uvedených podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Klopina | SW musí být kompatibilní se stávajícím portálem Geosense |
| Loštice | formát dat DWG |
| Mírov | formát dat DWG |
| Moravičany | SW musí být kompatibilní se stávajícím portálem Geosense |
| Třeština | SW musí být kompatibilní se stávajícím portálem Geosense |

* Všechny dokumenty budou dodány s geodeticky zaměřenými osami, případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.
* Dokumenty budou obsahovat minimálně:

**Pasport dešťové kanalizace, Pasport splaškové kanalizace**

* + Terénní pochůzka s ohledáním tras stávající kanalizace
  + Terénní průzkum kanalizačních stok spojený s fotodokumentací jednotlivých kanalizačních šachet
  + Geodetické zaměření poklopů šachet a vpustí
  + Geodetické zaměření dna/hloubky šachet a vpustí
  + Dimenze, materiály a geodetické zaměření poloh všech nátoků a výtoků ze šachet (včetně výšky)
  + Vytyčení a geodetické zaměření tras potrubí mezi šachtami
  + Kanalizační kamerový náhled (20 km)
  + Grafické znázornění dat v souřadnicovém systému JTSK
  + Databázové údaje požadované obcí
    - Typ objektu
    - Evidenční číslo objektu
    - Spád
    - Vzdálenost od předcházejícího objektu
    - Správce objektu
    - Typ šachty
    - Hloubka, průměr a materiál šachty (Z1 až Z6)
    - Tvar šachty
    - Materiál víka šachty
    - Výška poklopu
    - Výška dna
    - Profil potrubí na přítoku a odtoku
    - Materiál potrubí
    - Stav potrubí
    - Přípojky
    - Jiné objekty v kanalizaci
    - Vpusti
    - Překážky v kanalizaci
    - Zařazení daného prvku kanalizace k příslušnému číslu komunikace
    - Název ulice a katastrální území, ve které je daný prvek kanalizace umístěn
    - Parcelní čísla, na kterých je daný prvek kanalizace umístěn včetně příslušných vlastníků parcel
    - Každý v terénu viditelný prvek kanalizace bude mít v předané databázi minimálně 1 reálnou fotografii dokumentující venkovní umístění a stav (v případě šachet minimálně 1 reálná fotografie vnitřku šachet)

**Část 2: pořízení 3 dokumentů pro tři členské obce mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokumenty:

Pasport vodovodu (Krchleby, Líšnice, Třeština) - celkem 3 ks

**Vlastnosti a obsah jednotlivých dokumentů – bez konkretizace obce**

* Všechny dokumenty budou obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Tabulková část (formát xls) bude obsahovat zjištěné podrobné informace o každém pasportizovaném prvku/objektu a také souhrnnou tabulku zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků/objektů.
* Dokumenty budou dodané v editovatelné elektronické verzi na DVD nebo flash disku, aby zástupci obcí mohli sami zaznamenávat změny v jednotlivých pasportech/generelech. Všechny dokumenty budou dodané 1x v tištěné verzi. Platí pro všechny obce.
* Dokumenty v podobě SW nových vrstev na mapovém portálu budou dodány pouze pro obce – viz tabulka, za dodržení uvedených podmínek. Pro obce v tabulce neuvedené platí dodání pouze v editovatelné elektronické verzi a v tištěné verzi (viz druhý bod).

|  |  |
| --- | --- |
| Líšnice | SW musí být kompatibilní se stávajícím portálem Geosense |
| Třeština | SW musí být kompatibilní se stávajícím portálem Geosense |

* Všechny dokumenty budou dodány s geodeticky zaměřenými osami, případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.
* Dokumenty budou obsahovat minimálně:

**Pasport vodovodu**

* Kontrola stavu funkčnosti šoupat a všech hydrantů vč. zaměření míst, která nejsou zaměřena (budou identifikovány při terénním šetření zadavatelem)
* Zaměření poklopů armatur (šoupata, hydranty, armaturní šachty, vodoměrné šachty)
* Fotodokumentace všech šachet (vnější i vnitřní) vč. popisu jejich armaturního vybavení (armaturní i veškeré vodoměrné u všech č.p.) a čísel vodoměrů. Místní šetření u nemovitostí bez vodoměrných šachet s popisem a zákresem trasy vodovodu až po umístění vodoměru.
* Aktualizace a evidence prvků vodovodní sítě, zejména typ prvku, profil, délka, materiál, stáří prvku, apod.

**Část 3: pořízení 1 dokumentu pro jednu členskou obec mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokument:

Pasport inženýrských sítí (Mírov) - celkem 1 ks

**Vlastnosti a obsah dokumentu**

Dokument bude obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Tabulková část (formát xls) bude obsahovat zjištěné podrobné informace o každém pasportizovaném prvku/objektu a také souhrnnou tabulku zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků/objektů.

* Dokument bude dodán v editovatelné elektronické verzi na DVD nebo flash disku, aby zástupci obce mohli sami zaznamenávat změny v pasportu. Dokument bude dodán 1x v tištěné verzi.
* Dokument v podobě SW nových vrstev na mapovém portálu bude dodán – viz tabulka, za dodržení uvedených podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Mírov | formát dat DWG |

* Dokument bude dodán s geodeticky zaměřenými osami, případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.
* Dokument bude obsahovat minimálně:

**Pasport inženýrských sítí**

* + Vytyčení a geodetické zaměření tras inženýrských sítí
  + Lokalizace sítí na pozemcích, uvedení, zda je k pozemku pro danou síť zřízeno věcné břemeno pro vlastníka sítě či nikoli, informace zda se jedná o podzemní či nadzemní vedení
  + Specifikace požadavků obce na obsah pasportu:
* Mírov: elektrická síť, plyn, vodovod, telefonní síť, internet

**Část 4: pořízení 4 dokumentů pro čtyři členské obce mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokumenty:

Pasport veřejného osvětlení (Krchleby, Třeština) - celkem 2 ks

Pasport veřejného osvětlení (Loštice, Mírov) - celkem 2 ks

**Vlastnosti a obsah jednotlivých dokumentů pasportů – bez konkretizace obce**

* Všechny dokumenty budou obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Tabulková část (formát xls) bude obsahovat zjištěné podrobné informace o každém pasportizovaném prvku/objektu a také souhrnnou tabulku zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků/objektů.
* Dokumenty budou dodané v editovatelné elektronické verzi na DVD nebo flash disku, aby zástupci obcí mohli sami zaznamenávat změny v jednotlivých pasportech/generelech. Všechny dokumenty budou dodané 1x v tištěné verzi. Platí pro všechny obce.
* Dokumenty v podobě SW nových vrstev na mapovém portálu budou dodány pouze pro obce – viz tabulka, za dodržení uvedených podmínek. Pro obce v tabulce neuvedené platí dodání pouze v editovatelné elektronické verzi a v tištěné verzi (viz druhý bod).

|  |  |
| --- | --- |
| Loštice | formát dat DWG |
| Mírov | formát dat DWG |
| Třeština | SW musí být kompatibilní se stávajícím portálem Geosense |

* Všechny dokumenty budou dodány s geodeticky zaměřenými osami, případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.
* Dokumenty budou obsahovat minimálně:

**Pasport veřejného osvětlení**

* + Základní popisné informace
    - Jedinečné číslo každého zařízení VO
    - Název katastrálního území, ve kterém se dané zařízení nachází
    - Parcelní čísla, na kterých je dané zařízení umístěno včetně příslušných vlastníků parcel
    - Přiřazení daného světelného zdroje rozvaděči
    - Fyzický stav zařízení (v případě nevyhovujících důvod, proč nevyhovují)
    - Text a platnost revizí a dalších prohlídek preventivní údržby
    - Minimálně jedna reálná fotografie dokumentující a popisující zjištěný stav daného prvku
  + Typy použitých konstrukčních prvků každého zařízení
    - Napájecí kabel
    - Stožár (typ a materiál)
    - Výška stožáru
    - Patice stožáru
    - Nástavec a jeho délka
    - Výložník včetně délky vyložení
    - Svítidlo (typ)
    - Příkon svítidla
  + Odběrná místa
    - Evidence popisných informací
    - Hodnota a charakteristika hlavního jističe
    - Počet fází
  + Ostatní
    - Vyhledání napájecích kabelů s následným zaměřením
    - Souhrnná tabulka bude zobrazovat počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků VO včetně přiřazení k číslu komunikace a příslušnému názvu ulice
  + Mapová část
    - Zakreslení pozice každého zařízení VO
    - Zjištění průběhu kabelové sítě VO
    - Zakreslení orientačního průběhu kabelové sítě VO

**Součástí pasportu veřejného osvětlení pro město Loštice bude navíc**:

* + Pasport veřejného rozhlasu
    - Základní popisné informace (počet reproduktorů, stav)
    - Zakreslení pozice každého hnízda
    - Minimálně jedna reálná fotografie dokumentující a popisující zjištěný stav daného prvku
  + Pasport kamerového systému
    - Základní popisné informace
    - Zakreslení pozice každé kamery
    - Minimálně jedna reálná fotografie dokumentující a popisující zjištěný stav daného prvku

**Část 5: pořízení 4 dokumentů pro čtyři členské obce mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokumenty:

Pasport hřbitova (Líšnice, Moravičany) - celkem 2 ks

Pasport hřbitova (Loštice, Mírov) - celkem 2 ks

**Vlastnosti a obsah jednotlivých dokumentů – bez konkretizace obce**

* Všechny dokumenty budou obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Tabulková část (formát xls) bude obsahovat zjištěné podrobné informace o každém pasportizovaném prvku/objektu a také souhrnnou tabulku zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků/objektů.
* Dokumenty budou dodané v editovatelné elektronické verzi na DVD nebo flash disku, aby zástupci obcí mohli sami zaznamenávat změny v jednotlivých pasportech/generelech. Všechny dokumenty budou dodané 1x v tištěné verzi. Platí pro všechny obce.
* Dokumenty v podobě SW nových vrstev na mapovém portálu budou dodány pro obce – viz tabulka, za dodržení uvedených podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Líšnice | SW musí být kompatibilní se stávajícím portálem Geosense |
| Loštice | formát dat DWG |
| Mírov | formát dat DWG |
| Moravičany | SW musí být kompatibilní se stávajícím portálem Geosense |

* Všechny dokumenty budou dodány s geodeticky zaměřenými osami, případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.
* Dokumenty budou obsahovat minimálně:

**Pasport hřbitova**

* + Šířka a délka hrobového místa
  + Číslo a typ hrobového místa
  + Stav hrobového místa
  + Parcelní číslo, na kterém je dané hrobové místo umístěno včetně vlastníka (nájemce)
  + Možnost zobrazování informací o předchozích nájemcích
  + Upozornění na ukončení platnosti nájemní smlouvy
  + Minimálně jedna reálná fotografie dokumentující umístění, typ a stav daného hrobového místa
  + Geodetické zaměření polohy hrobových míst

**Část 6: pořízení 1 dokumentu pro jednu členskou obec mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokument:

Pasport mobiliáře (Loštice) - celkem 1 ks

**Vlastnosti a obsah dokumentu**

* Dokument bude obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Tabulková část (formát xls) bude obsahovat zjištěné podrobné informace o každém pasportizovaném prvku/objektu a také souhrnnou tabulku zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků/objektů.
* Dokument bude dodán v editovatelné elektronické verzi na DVD nebo flash disku, aby zástupci obce mohli sami zaznamenávat změny v pasportu. Dokument bude dodán 1x v tištěné verzi.
* Dokument v podobě SW nových vrstev na mapovém portálu bude dodán – viz tabulka, za dodržení uvedených podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Loštice | formát dat DWG |

* Dokument bude dodán s geodeticky zaměřenými osami, případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.
* Dokument bude obsahovat minimálně:

**Pasport mobiliáře**

* + Typ mobiliáře
  + Popis a stav mobiliáře
  + Název katastrálního území, ve kterém se daný prvek mobiliáře nachází
  + Parcelní číslo, na kterém je daný prvek mobiliáře umístěn
  + Označení komunikace, ke které daný prvek mobiliáře patří
  + Minimálně jednu reálnou fotografii dokumentující umístění, typ a stav daného prvku mobiliáře

**Část 7: pořízení 2 dokumentů pro dvě členské obce mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokumenty:

Pasport zeleně (Loštice) - celkem 1 ks

Strategie rozvoje veřejné zeleně (Mírov) - celkem 1 ks

**Vlastnosti a obsah dokumentu pasportu**

* Dokument bude obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Tabulková část (formát xls) bude obsahovat zjištěné podrobné informace o každém pasportizovaném prvku/objektu a také souhrnnou tabulku zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků/objektů.
* Dokument bude dodán v editovatelné elektronické verzi na DVD nebo flash disku, aby zástupci obce mohli sami zaznamenávat změny v pasportu. Dokument bude dodán 1x v tištěné verzi.
* Dokument v podobě SW nových vrstev na mapovém portálu bude dodán – viz tabulka, za dodržení uvedených podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Loštice | formát dat DWG |

* Dokument bude dodán s geodeticky zaměřenými osami, případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.
* Dokument bude obsahovat minimálně:

**Pasport zeleně**

* + Typ plochy
  + Zastoupené prvky - plošné prvky a bodové prvky
  + Stanovení výměry jednotlivých ploch, počet jednotlivých prvků
  + Inventarizace dřevin - druh stromu, stáří, posouzení vitality a provozní bezpečnosti, stanovení pěstebních opatření
  + Podrobnější dokumentace současného stavu zeleně a údržby, stanovení úrovně a intenzity údržby
  + Plán péče a údržby a návrh pěstebních opatření
  + Název katastrálního území, ve kterém se daný prvek zeleně nachází
  + Parcelní čísla, na kterých je daný prvek zeleně umístěn včetně příslušných vlastníků
  + Minimálně jedna reálná fotografie dokumentující umístění, typ a stav daného prvku zeleně

**Vlastnosti a obsah dokumentu strategie**

* Dokument bude dodán 1x v tištěné podobě a v elektronické verzi na DVD nebo flash disku ve formátu word/excel a pdf.
* Dokument bude zpracován ve vazbě na již existující strategické a rozvojové dokumenty obce.
* Dokument bude obsahovat minimálně:

**Strategie rozvoje veřejné zeleně**

* Analytická část:Identifikace ploch a prvků zeleně pod správou obce, případně i těch, které jsou veřejným subjektem spravovány, nebo které jsou pro veřejný subjekt předmětem zájmu. Výsledkem bude databáze s vyznačenými plochami, ve kterých budou přesně vymezeny veškeré výsadby a údržby vegetačních prvků a ploch (stromy, keře, záhony, travnaté plochy atd.). Součástí této části bude dendrologická analýza stavu dřevin a obecní zeleně na území obce.
* Návrhová část:Charakter rozvoje jednotlivých lokalit zeleně (případně zde budou vyjmenovány nové), návrh etapizace a priorit pro rozvoj jednotlivých ploch zeleně. Bude určen finanční rozsah rozvoje zeleně na základě cen obvyklých.
* Strategie bude sloužit jako podklad pro zadávání a kontrolu výkonu údržby zeleně a měla by zefektivnit procesy a postupy obecní samosprávy v oblasti veřejné zeleně proto součásti dodávky bude i proškolení vybraných představitelů obce v dané oblasti a prezentace dokumentu v rámci veřejného projednání na zastupitelstvu obce.

**Část 8: pořízení 2 dokumentů pro dvě členské obce mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokumenty:

Generel mostů (Maletín, Třeština) - celkem 2 ks

**Vlastnosti a obsah jednotlivých dokumentů – bez konkretizace obce**

* Všechny dokumenty budou obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Tabulková část (formát xls) bude obsahovat zjištěné podrobné informace o každém pasportizovaném prvku/objektu a také souhrnnou tabulku zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků/objektů.
* Dokumenty budou dodané v editovatelné elektronické verzi na DVD nebo flash disku, aby zástupci obcí mohli sami zaznamenávat změny v jednotlivých pasportech/generelech. Všechny dokumenty budou dodané 1x v tištěné verzi. Platí pro všechny obce.
* Dokumenty v podobě SW nových vrstev na mapovém portálu budou dodány pouze pro obce – viz tabulka, za dodržení uvedených podmínek. Pro obce v tabulce neuvedené platí dodání pouze v editovatelné elektronické verzi a v tištěné verzi (viz druhý bod).

|  |  |
| --- | --- |
| Třeština | SW musí být kompatibilní se stávajícím portálem Geosense |

* Všechny dokumenty budou dodány s geodeticky zaměřenými osami, případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.
* Dokumenty budou obsahovat minimálně:

**Generel mostů**

* Identifikace stavby
* Vlastník stavby
* Stav včetně podrobného popisu (rok výstavby, délka přemostění, nosná konstrukce, mostní svršek, výška mostu nad terénem apod.)
* Lokalizace stavby
* Minimálně 1 reálná fotografie dokumentující umístění stavby a její zjištěný stav
* prezentace dokumentu v rámci veřejného projednání na zastupitelstvu obce.

**Část 9: pořízení 1 dokumentu pro jednu členskou obec mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokument:

Pasport dopravního značení (Loštice) - 1 ks

**Vlastnosti a obsah dokumentu**

* Dokument bude obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Tabulková část (formát xls) bude obsahovat zjištěné podrobné informace o každém pasportizovaném prvku/objektu a také souhrnnou tabulku zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků/objektů.
* Dokument bude dodán v editovatelné elektronické verzi na DVD nebo flash disku, aby zástupci obce mohli sami zaznamenávat změny v daném pasportu. Dokument bude dodaný 1x v tištěné verzi.
* Dokument pro vytvoření nové vrstvy na mapovém portálu bude dodán za dodržení uvedených podmínek – viz tabulka.

|  |  |
| --- | --- |
| Loštice | formát dat DWG |

* Dokument bude dodán s geodeticky zaměřenými osami, případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.
* Dokument bude obsahovat minimálně:

**Pasport dopravního značení**

* Typ dopravního značení (svislé či vodorovné)
* Typ dopravního značení z hlediska použitých tabulí
* Vlastník/správce dopravního značení
* Stav (a v případě nevyhovujících důvod, proč nevyhovuje)
* Zařazení daného prvku dopravního značení k příslušnému číslu komunikace
* Parcelní čísla, na kterých je dané dopravní značení umístěno včetně příslušných vlastníků parcel
* Minimálně 1 reálná fotografie dokumentující umístění daného dopravního značení a jeho zjištěný stav

**Část 10: pořízení 1 dokumentu pro jednu členskou obec mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující dokument:

Koncepce krizového řízení a rozvoje bezpečnosti (Police) - 1 ks

**Vlastnosti a obsah dokumentu**

* Dokument bude dodán 1x v tištěné podobě a v elektronické verzi na DVD nebo flash disku ve formátu word/excel a pdf.
* Dokument bude zpracován ve vazbě na již existující strategické a rozvojové dokumenty obce.
* Dokument bude obsahovat minimálně:

**Koncepce krizového řízení a rozvoje bezpečnosti** (Police)

* Cílem koncepčního dokumentu je předcházet vzniku možných kritických situací a zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti. Účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti obce na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty.
* Koncepce bude zpracována především v souladu s platnými zákony ČR, zejména se Zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, Zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. Koncepce rovněž musí být v souladu s krizovým plánem Olomouckého kraje.
* Analytická část: Popis výchozího stavu krizového řízení a současných dílčích plánů. Součástí bude analýza poznatků o výskytu mimořádných událostí na území obce, jako jsou například požáry, dopravní nehody, rušení veřejného pořádku, kriminalita atd.
* Strategická část: Bude obsahovat vizi, základní strategické směřování obce v oblasti krizového řízení, včetně konkrétních strategických návrhů. Realizace těchto návrhů budou podrobněji specifikovány a budou sestaveny priority, které povedou k ochraně území a zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel obce v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
* Prezentace dokumentu v rámci veřejného projednání na zastupitelstvu obce.

**Část 11: pořízení 2x nového SW mapového portálu pro dvě členské obce mikroregionu Mohelnicko.** Jedná se o následující SW:

Software mapového portálu, který bude kompatibilní s daty ve formátu DWG. Software bude editovatelný, aby zástupci obce mohli sami zaznamenávat změny v daném pasportu. Součástí dodávky SW je jeho instalace a proškolení zaměstnanců obce v rozsahu min. 2 hodin. Jedná se o dodávku pro obce Loštice a Mírov.

Dodavatel SW je povinen data z částí veřejné zakázky 1 až 10 převzít a vložit je do SW tak, aby zadavateli (objednateli) prokázal funkčnost SW.