Příloha č. 3 – Výkaz výměr

**Výkaz výměr**

**Místnost č. S 13:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH**  | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace | 22,8 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 33). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka). | 22,8 m² | Požadovaný materiál: přírodní linoleum nebo vinylPožadované barvy: střídající se pruhy tmavé a světlé zelené vedoucí rovnoběžně s delší stranou místnosti (přesné odstíny zelené budou předmětem schválení ze strany zadavatele)**Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 600 Kč vč. DPH.** |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 19 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Vymalování | 60 m² | Požadované barvy: žlutozelená a bílá barva (přesný odstín žlutozelené bude předmětem schválení ze strany zadavatele) |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru rámů dveří | Rám - 2 ks výška: 200 cmšířka: 80 cmhloubka 11 cm | x |  |  |  |
| Nátěr rámů dveří | Rám - 2 ks výška: 200 cmšířka: 80 cmhloubka:11 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Nákup, dodání, montáž nástěnného odklápěcího stolu ke kuchyňské lince | Cca 60 x 35 cm | Ocelová konstrukce, dřevotříska s dýhovaným bukovým dřevem. Nosnost cca 10 kg. Bude montována do sádrokartonové stěny. |  |  |  |
| Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem | 2 ks | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 13** |  |  |  |

**Místnost č. S 13a:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH**  | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Vymalování | 75 m² | Požadované barvy: žlutozelená a bílá(přesný odstín žlutozelené bude předmětem schválení ze strany zadavatele) |  |  |  |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace | 20,35 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny. Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka). | 20,35 m² | Požadovaný vzor: barevný (bude upřesněno zadavatelem)Požadovaný materiál: polyakrylový koberec |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 20 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Připevnění dlaždic | cca 10 ks | Přilepení stávajících uvolněných dlaždic |  |  |  |
| Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem | 2 ks | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 13a** |  |  |  |

**Místnost č. S 12:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH**  | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění části stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace  | 4,5 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 33)Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je zároveň bezpečné zarovnání přechodu mezi stávající podlahovou krytinou (zátěžový koberec) a novou podlahovou krytinou lištou (viz následující položka).  | 4,5 m² | Požadovaný materiál: přírodní linoleum nebo vinylBarva bude upřesněna zadavatelem (předpokládaná barva tmavě modrá)**Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 600 Kč vč. DPH.** |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 380 cm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Vymalování | 92 m² | Požadovaná barva: bílá |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru dveří včetně rámů | Dveře – 1 ks výška: 208 cmšířka: cca 86 Rám – 1 ksšířka:113 výška: 220 cmhloubka: 15 cm | x |  |  |  |
| Nátěr dveří včetně rámů | Dveře - 1 ks výška: 208 cmšířka: cca 86 Rám – 1 ksšířka:113 výška: 220 cm hloubka: 15 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru rámů dveří | Rám – 1 ksvýška: 200 cmšířka: 82 cmhloubka: 8 cm | x |  |  |  |
| Nátěr rámů dveří | Rám – 1 ksvýška: 200 cmšířka: 82 cmhloubka: 8 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem | 2 ks | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 12** |  |  |  |

**Místnost č. S 30c:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace | 18,5 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 34). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka). | 18,5 m² | Požadovaný materiál: přírodní linoleum nebo vinyl Barva bude upřesněna zadavatelem. Předpokládaný dekor: vzor kameneZadavatel požaduje připevnění nové podlahové krytiny pouze páskami bez plošného přilepení lepidlem.**Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 600 Kč vč. DPH.** |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 20 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Odstranění 4 ks dubových prahů. Nákup a pokládka nových dubových prahů. | Stávající prahy - 2 ksšířka: 17,5 cmdélka: 80 cmStávající prahy - 2 ksšířka 9,5 cmdélka 80cmNové prahy - 2 ksšířka: 17,5 cmdélka: 80 cmNové prahy - 2 ksšířka 9,5 cmdélka 80 cm | Uchazeč je povinen odstranit stávající 4 ks dubových prahů a zajistit jejich ekologickou likvidaci. Následně je uchazeč povinen dodat 4 ks nových dubových prahů a zajistit jejich položení. |  |  |  |
| Vymalování |  | Požadovaná barva: bílá |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru dveří včetně rámů | Dveře - 2 ksvýška:197 cmšířka: 80 cmRámy – 2 ksvýška: 220 cmšířka: 102 cmhloubka: 29 cm | x |  |  |  |
| Nátěr dveří včetně rámů | Dveře - 2 ksvýška:197 cmšířka: 80 cmRámy - 2 ksvýška: 220 cmšířka: 102 cmhloubka: 29 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Přechodová lišta | 1,5 m | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 30c** |  |  |  |

**Místnost S 29a, S 29:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Nákup, dodávka a překrytí rozvodů vody bílou plastovou lištou  | délka: 20 mšířka: cca 7 cmvýška: cca 4,5 cm | x |  |  |  |
| Nákup a instalace termostatické baterie | 2 ks | x |  |  |  |
| Vymalování | 41 m² | Požadovaná barva: bílá, žlutá(přesný odstín žluté bude předmětem schválení ze strany zadavatele) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 29a, S 29** |  |  |  |

**Místnost č. S 26:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, hydroizolace a vyrovnání podlahy ve výšce 10 cm | 29 m²(hydroizolace 35 m²) | Uchazeč je povinen provést hydroizolaci na celkové ploše 35 m² (29 m² je podlaha místnosti + 6 m² je pruh do výšky cca 20 cm vedený na zdi po celém obvodu místnosti) |  |  |  |
| Odvoz vybouraného materiálu z podlahy a jeho ekologická likvidace |  | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 8mm. Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka) | 29 m² | Požadovaný materiál: guma Barva bude upřesněna zadavatelem (předpokládaná barva: světle šedá)Z gumy bude vyskládaný skákací panák**Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 1 500 Kč vč. DPH.**  |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce  | 21 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Elektroinstalace – nákup, dodání a instalace zářivkového bočního osvětlení  | 6 ks zářivek o délce 1 m | x |  |  |  |
| Odstranění stávajícího osvětlení a jeho ekologická likvidace | 1 ks | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| Nákup, dodání, instalace stropního světla z vysoce světlovodivé akrylátové desky | Čtverec600 x 600 cm | Dekorativní LED panel ze šesti světelných modulů. Dekor bude upřesněn zadavatelem. |  |  |  |
| Nákup, dodání a instalace zásuvky s bezpečnostní záslepkou | 4 ks | Požadovaná barva: bílá |  |  |  |
| Odstranění původního nátěru oken, včetně rámu (špaletová okna) | Vnější část špaletového Okna - 2 ksvýška: 128 cmšířka: 120 cmVnitřní část špaletového Okna - 2 ksvýška: 138 cm šířka: 131 cm | x |  |  |  |
| Nátěry oken, včetně rámů (špaletová okna) | 2 ks (viz předchozí položka) | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Přesklení, včetně nákupu a dodávky skla a včetně nákupu, dodání a instalace bezpečnostní folie na okno | Vnitřní sklo – 4 ks 48 x 119 Vnější sklo – 4 ks55 x 128 - Dle uvedené velikosti skel. Celkový počet 8 ks fólií. | Požadovaná barva folií: průhledná, bez zatmavení |  |  |  |
| Výroba, dodání a instalace krytů na topení | 2 ksrozměry radiátorů: délka: 76 cm (délka včetně ovládání 83 cm) výška: 60 cm šířka: 22 cm | Požadavky na materiál: dřevo - smrk |  |  |  |
| Zadavatel požaduje zakrytí radiátoru pouze „plůtkem“, tedy bez horizontálního zakrytí horní části radiátoru.  |  |  |  |
| Odstranění stávajícího nátěru dveří, včetně rámů | Dveře - 2 ks výška:197cmšířka: 80 cmRám – 2 ksvýška: 220 cmšířka: 120 cmhloubka: 24 cm |   |  |  |  |
| Nátěr dveří a rámů | Dveře - 2 ks výška: 197cmšířka: 80 cmRám – 2 ksvýška: 220 cmšířka: 120 cmhloubka: 24 cm | Požadovaná barva: slonová kost |  |  |  |
| Odstranění nesoudržné omítky | 30 m² | x |  |  |  |
| Odvoz vybouraného materiálu z omítky a jeho ekologická likvidace |  | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu. |  |  |  |
| Sanační omítka | 30 m² | x |  |  |  |
| Vymalování | 75 m² | Předpokládaná barva: hráškově zelená |  |  |  |
| Zrcadlová folie k nalepení na zeď | 1 ksvýška:1,5 mšířka: 3 m | x |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 26** |  |  |  |

**Místnost č. S 26p:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace | 4,2 m² | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. |  |  |  |
| Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm, odolné vůči vysoké zátěži (třída 33). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka). | 4,2 m² | Požadovaný materiál: přírodní linoleum nebo vinyl Barva bude upřesněna zadavatelem. **Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m² materiálu činí 600 Kč vč. DPH.**  |  |  |  |
| Lišta k předchozí položce | 9 bm | Barva bude upřesněna zadavatelem. |  |  |  |
| Vymalování | 20 m² | Požadovaná barva: bílá |  |  |  |
| **Cena celkem za místnost č. S 26p** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úkon** | **Rozměr / Počet** | **Požadavky zadavatele** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Doprava a likvidace dalších odpadů | x | Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů. |  |  |  |
| Ostatní práce (stěhování) | x |  |  |  |  |
| Nákup, dodání a instalace nerezové výlevky – mycí vaničky/umyvadla.  | délka: 64 cmšířka: 45 cmmin. hloubka 25 cm |  |  |  |  |
| **Cena celkem za další úkony** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENA CELKEM ZA DÍLO** | **Cena v Kč bez DPH** | **Výše DPH v Kč** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Cena za místnost č. S 13 |  |  |  |
| Cena cekem za místnost č. S 13a |  |  |  |
| Cena celkem za místnost č. S 12 |  |  |  |
| Cena cekem za místnost č. S 30c |  |  |  |
| Cena cekem za místnost č. S 29a, S 29 |  |  |  |
| Cena celkem za místnost č. S 26 |  |  |  |
| Cena celkem za místnost č. S 26p |  |  |  |
| Cena celkem za další úkony |  |  |  |
| **CENA CELKEM ZA DÍLO** |  |  |  |