Příloha č. 4c

**TECHNICKÉ PARAMETRY PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

**Název zakázky: Nákup strojů pro pasterizaci čerstvých těstovin**

**Dílčí část III: Stroj na pasterizaci těstovin**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** | |
| Název: | Pasta Artigianale Fresca s.r.o. |
| Sídlo: | Dvořákova 381/21, 370 01 České Budějovice |
| IČ: | 07281501 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Jan Riesz, jednatel  Pavel Bartoň, jednatel |
| *Kontaktní osoba zadavatele:* | Pavel Bartoň, jednatel |
| *Telefon:* | +420 722 929 270 |
| *E-mail:* | pavelpbarton@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník výběrového řízení** | |
| Název: |  |
| Sídlo: |  |
| Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla): |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |
| *Kontaktní osoba účastníka:* |  |
| *Telefon:* |  |
| *E-mail:* |  |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky - stroj na pasterizaci těstovin** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[1]](#footnote-1) |
| Kapacita | maximálně 40 kg / hodinu | … kg / hodinu |
| Izolovaný poklop pasterizační lázně | ANO | ANO/NE |
| Přepravky z neoxidovatelné nerezové oceli | ANO | ANO/NE |
| Sušící sekce oddělená od pasterizační sekce a vybavena ventilátorem | ANO | ANO/NE |
| Časovač s akustickým signálem a sonda pro nedostatek vody | ANO | ANO/NE |
| Digitální displej pro ovládání pasterizační teploty | ANO | ANO/NE |
| Doprava, instruktáž, montáž | ANO | ANO/NE |

V ............................................. dne .......................

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat účastníka

1. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-1)