**Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem pasportizace je vypracování pasportů dvou hřbitovů.

První v ulici Komenského pod kostelem a v ulici Pod Višňovkou.

V tabulce níže je u každého hřbitova uvedeno dělení do sekcí, cca počet hrobových míst k počátku pasportizace.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **hřbitov** | **sekce** | **Počet hrobových míst**  |
| Komenského u kostela | starý hřbitov | 170 |
| Komenského u kostela | nový hřbitov | 128 |
| Komenského u kostela | urnový háj | 267 |
| Komenského u kostela | kolumbárium sklo | 155 |
| Komenského u kostela | kolumbárium mramor | 85 |
| Pod Višňovkou | starý hřbitov | 118 |
| Pod Višňovkou | nový hřbitov | 165 |
| Pod Višňovkou | urnový háj | 117 |
| Pod Višňovkou | kolumbárium sklo | 120 |

Vybraný externí dodavatel přehledným způsobem zpracuje seznam hrobových míst a jejich podrobných údajů vč. zákresu v mapě.

Obsah pasportu:

1. Přesné polohopisné geodetické zaměření všech vnějších lomových bodů jednotlivých hrobových míst (zvlášť jednotlivá místa s obrubou, bez obruby, hrobky, urnové hroby a podobně) včetně ostatních prvků polohopisu uvnitř areálu hřbitova (obvodové zdivo, veškeré stavby, komunikace, chodníky), prvky zeleně (stromy, keře, trávníky), hranice katastru nemovitostí.

Polohopisné zaměření bude v souřadnicovém systému dle katastru nemovitostí.

1. Zhotovení barevné digitální mapy hřbitova vč. rozměrů hrobových míst, převedení do informačního systému využívaného městem Černošice (Triada, IS Munis, modul Evidence hřbitova)
2. V koordinaci se zadavatelem provést doplnění každého hrobového místa v IS Munis vč. čísla hrobu, jeho plochy v m2 a rozměrů v cm a seznamu pohřbených z dat náhrobků
3. Fotodokumentace jednotlivých hrobových míst. Vyhotovení digitálních fotografií jednotlivých hrobových míst (pomníků) s přiřazením k jednotlivým hrobovým místům, vložení fotografií do programu
4. Papírová verze digitální mapy
5. Řešení a odstraňování chyb a nesouladů v rámci chybné staré evidence (duplicita, jednohroby, dvojhroby, chybné staré číslování hrobů apod.), v koordinaci se zadavatelem
6. Výstupy:
* 3x tištěná podoba
* 2x elektronická verze tištěné podoby na CD/DVD nebo USB flash disku
* 1x digitální formát kompatibilní s IS města Černošice