**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**část 1.**

Předmětem dodávky je 1 ks elektronické úřední desky pro obec Střelice u Brna, jejíž specifikace je uvedena níže.

1. **HW požadavky**
	* venkovní dotykový LCD panel 1x velikost 46“ samostatně stojící v rámovém provedení, na výšku
	* záruka min. na 60 měsíců
	* antivandal provedení, min. 6 mm tvrzené sklo odolné vůči mechanickému poškození,
	* integrovaný řídící PC včetně přizpůsobeného operačního systému pro Smart zařízení, v češtině,
	* parametry displeje: rozlišení min. 1920x1080, poměr stran 16:9, pozorovací úhly min. 178°,
	* funkce pro provoz na přímém slunci (termoregulace, jasný displej),
	* svítivost displeje min. 2 500 cd/m2, kontrast min. 5 000:1, přičemž je přípustné, aby zařízení automaticky snížilo svítivost v nočních hodinách či za šera za předpokladu, že snížením svítivosti nedojde k omezení či zhoršení využitelnosti všech funkcí a komfortu pro uživatele,
	* stupeň krytí displeje min. IP 65,
	* interní konektor RJ-45 – připojení kiosku na internet,
	* napájení 230 V,
	* záložní zdroj,
	* provozní teploty -35° až + 65°C bez využití klimatizační jednotky,
	* provoz 24 hodin denně, 365 dní v roce,
	* monitoring funkčnosti kiosku s notifikací o poruše,
	* min. HDD 120 GB M.2 SSD,
	* evidence a archiv zobrazovaných dokumentů (v případě výpadků internetového připojení jsou pořád dostupné všechny dokumenty z úřední desky)
	* záruční servis v délce 5 let zahrnující bezplatnou opravu do 48 hod. pro drobné opravy a do 72 hod. pro složitější závady (výměna komponentů apod.)
	* speciální dotyková technologie – ovladatelný v jakýchkoliv rukavicích a za všech klimatických podmínek
	* Alespoň AntiGlare[[1]](#footnote-1) úprava – zajišťuje čitelnost na přímém slunci
	* přizpůsobení rozhraní desky (úvodní obrázky, spořič, logo, barvy, text, dle korporátního nastavení města nebo obce)
	* aktualizace a údržba softwaru v souladu s platnou legislativou – nové verze sw a jejich implementace zdarma po dobu záruky
	* zabezpečení neoprávněného vstupu mimo Úřední desku, příp. web města
	* zabudované reproduktory uvnitř kiosku min. 2 ks
	* funkce spořiče obrazovky
2. **SW požadavky**
	* interaktivní prezentační software, určený do informačních panelů s dotykovou obrazovkou pro prezentaci dokumentů ze spisových služeb,
	* SW musí zajistit propojení s moduly stávajících webových elektronických úředních desek obcí, dokumenty z úřední desky zálohované na HDD v kiosku, součástí plnění je zálohování dat (bez poplatků),
	* prohlížeč dokumentů musí umožnit prohlížet min. formáty: MS Word, Excel, PDF, PNG, JPEG, HTML,
	* správa obsahu elektronické úřední desky musí probíhat automaticky,
	* nepřipouští se v souvislosti s provozováním elektronické úřední desky úhrady jakýchkoliv provozních či jiných poplatků, s výjimkou nákladů na energie
	* prezentační SW musí volitelně umožnit ovládání pro osobu ZTP pohybující se pomocí invalidního vozíku (režim zobrazení v dolní části panelu),
	* editace designu jednotlivých stránek elektronické úřední desky a úprava navigace mezi jednotlivými stránkami musí být srozumitelná tak, aby je byla schopna spravovat a upravovat oprávněná osoba obce bez nutnosti zásahu dodavatele.
3. **Uživatelské požadavky**
	* jednoduchá obsluha bez potřeby školení, dotykové ovládání na displeji, na úvodní obrazovce maximálně dvě tlačítka,
	* přizpůsobení obrazovky pro slabozraké a nevidomé občany,
	* možnost vyhledávání, listování v zobrazovaném obsahu, výběr dokumentu a jeho zobrazení na displeji,
	* možnost přístupu na webové stránky úřadu a další vybrané webové stránky,
	* funkce spořiče obrazovky.

**Uvažovaná podoba úvodní obrazovky EÚD**

|  |
| --- |
| Znak a název obce – přímé zobrazení |
| Úřední deska - tlačítko |
| Informace o obci (zobrazení webových stránek obce) - tlačítko |
| Kontakty – přímé zobrazení |
| Úřední hodiny – přímé zobrazení |
| Aktuální datum a čas |

1. jedná se o vymezení předpokládaného standardu plnění a účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení/nabídky. [↑](#footnote-ref-1)